# Intervaly údržby

Jeden cyklus se vypočítává na standardním stohu10 mm.

|  |  |  | Náročné použití | Střední použití | Lehké použití
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cykly | Celková vrtací délka (metry) | Akce | Náhradní díl | Použijte soupravu, objednací č. | Použijte soupravu, objednací č. | Použijte soupravu, objednací č.
a Nezávisle na vrtací tloušťce
10 000 | 100 | Vyměňte | Kuželový převod (nástroj RA) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Vyměňte | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Rohatkový mechanizmusa | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Vyměňte | Rohatkový mechanizmusa |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Vyměňte | Kuželový převod (nástroj RA) |  | 4141 0410 91 |
Přítlakové ložisko | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Píst | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Promazat | Planetový převod (nástroj LS) | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A) | –
Spojka proti přetíženía | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A)
100 000 | 1000 | Vyměňte | Kuželový převod (nástroj RA) |  |  | 4141 0410 91
Přítlakové ložisko |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planetový převod (nástroj LS) | 4141 0444 90 |  |
Spojka proti přetíženía | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Vyměňte | Planetový převod (nástroj LS) | 4141 0444 90 |  |

Operace vrtání může vytvářet jiná zatížení (krouticí moment, přítlak), než je předpokládaná hodnota, kvůli jiné geometrii řezných nástrojů, materiálovým vlastnostem nebo mazání. Proto může být stejný provoz ražen do různých kategorií.

| Náročné použití | Střední použití | Lehké použití
--- | --- | --- | ---
Úhlová rychlost a vrtací úsilí | Rychlost 350–1200 ot./min. Moment 4 Nm Přítlak 1,3 KN | Rychlost 1600-3200 ot./min. Moment 1,2 Nm Přítlak 0,6 KN | Rychlost 3200-7300 ot./min. Moment 0,5 Nm Přítlak 0,25 KN
Příklad provozu | Vrták >14 mm (>9/16") Materiál: Hliník 10< Vrtací bit <12,7 mm (<1/2") Materiál: Titan | 10< Vrtací bit <14mm (<9/16") Materiál: Hliník Vrták: <10 mm (<3/8") Materiál: Titan Vrtací bit >12,7 mm (>1/2") Materiál: CF | Vrták: <10 mm (<3/8") Materiál: Al Vrták: <12,7mm (<1/2") Materiál: CFRP