# Installazione del dado di arresto dell'indicizzatore

Con il dado di arresto dell'indicizzatore, il prodotto viene adattato per la forautra e la svasatura di un foro con elevata precisione in un'unica operazione.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a forchetta

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma.

2. Rimuovere la protezione del mandrino dal mandrino.

3. Rimuovere l'anello di profondità dal mandrino con una chiave a forchetta.

4. Installare manualmente il dado di arresto dell'indicizzatore sul mandrino.

   ATTENZIONE

   Il dado di arresto dell'indicizzatore dev'essere posizionato correttamente secondo le illustrazioni. Se capovolto, l'intero prodotto sarà gravemente danneggiato durante il funzionamento.

   Motare che sono presenti 4 alette di metallo all'interno del dado. Queste alette devono combaciare con le 4 scanalature corrispondenti sul mandrino nel momento di fissaggio del dado.