# サービス後のテスト

1. スタートボタンを押します。

   以下について確認します。

   - モータが作動しています。

   - スピンドルが前方にフィードしています。

   - 異常なノイズは発生していません。

2. 非常ボタンを押します。

   以下について確認します。

   - モータへのエアの供給がすぐにオフになります。

   - 非常ボタンは閉位置で停止します。

3. エアホースをツールから外します。非常ボタンを解除してエアホースをツールに接続します。開始ボタンを押し、ツールが始動したことを確認します。

4. 後退ボタンを押します。

   以下について確認します。

   - スピンドルが逆方向に後退します（回転したままです）。

   - スピンドルがホーム位置に達した後に、モータは即座に（最大0.2秒で）オフになります。

   - スピンドルは、回転が停止する直前に短い距離を前方に移動します（低速かつ小フィードで確認することは困難な可能性がある）。

5. 開始ボタンを再度押して、スピンドルをドリル完了位置まで移動させます。

   以下について確認します。

   - スピンドルが即座に逆方向への後退を開始します（回転したままです）。

   - スピンドルがホーム位置に戻り、モータがオフになります。

6. 解除ボタンを押し、押したままにして、適切なブッシングにコレットを入れ、解除ボタンを離します。

   以下について確認します。

   - コレットがブッシングで​​ロックされます。

7. 開始ボタンを押し、次に解除ボタンを押したままにします。

   以下について確認します。

   - ツールはまだ所定位置でロックされています。

8. 後退ボタンを押し、ツールがホーム位置で停止するのを待ち、解除ボタンを押したままにします。

   以下について確認します。

   - ブッシングからコレットを取り外します。

サービス後のテストはこれで完了です。