# Montaggio del kit indicizzatore HD

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Chiave a forchetta

- Kit degli strumenti di installazione dell'indicizzatore

1. Posizionare l'indicizzatore sul blocco.

2. Inserire il dado nell'alloggiamento dell'indicizzatore con i filetti rivolti verso il basso. Serrare il dado con l'utensile di installazione dell'indicizzatore.

3. Installare l'albero e la rondella ondulata. Con le scanalature rivolte verso il basso, all'interno dell'involucro dell'indicizzatore.

4. Premere il pulsante sull'alloggiamento dell'indicizzatore in modo che il dado si sposti agevolmente verso la parte inferiore. Serrare il dado anteriore sull'albero sopra l'alloggiamento dell'indicizzatore usando una chiave a forchetta.