# Installation de la pince concentrique

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clés à fourche

- Clé à crochet

- Clé Allen

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc, le protège-broche tourné vers le haut et la poignée de la perceuse vers la droite. Déposer le protège-broche à l'aide d'une clé à fourche.

2. Retirer la bague de profondeur de la broche à l'aide de deux clés à fourche.

3. Déposer les vis de fixation du connecteur.

4. Le cas échéant, déposer le connecteur et la partie frontale.

   Ne pas perdre les rondelles Belleville.

5. Tourner la broche dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à fourche pour la reculer.

6. Remplacer l'ancienne broche par une broche pour pince concentrique. Tourner la broche en sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à fourche pour l'avancer.

7. Poser le canon de perçage sur la broche. Serrer le canon de perçage à l'aide d'une clé à fourche.

8. Poser le foret dans le canon de perçage. Serrer le foret à l'aide d'une clé à fourche.

9. Poser la douille de guidage par-dessus le canon de perçage. La serrer avec les vis à l'aide d'une clé Allen.

   S'assurer que les rondelles Belleville sont dans la bonne position.

10. Installer la bague de profondeur sur la broche et l'amener en position. Serrer la bague de profondeur à l'aide de deux clés à fourche.

11. Desserrer la perceuse et la retourner. Serrer la perceuse dans l'étau.

12. Retirer l'écrou borgne de la pince concentrique à l'aide d'une clé à ergot. Poser la pince concentrique par-dessus la douille de guidage. Serrer la pince concentrique sur la douille de guidage à l'aide d'une clé Allen.

13. Poser le mandrin par-dessus le foret. Le serrer sur la pince concentrique à l'aide d'une douille.

14. Poser la pince par-dessus le mandrin. Si la pince est correctement positionnée, ses brides doivent alors se loger dans les fentes du mandrin et l'empêcher de tourner.

    Poser l'écrou borgne sur la pince concentrique. Le serrer à l'aide d'une clé à ergot.