# Intervalos de manutenção

Um ciclo é calculado a partir de uma pilha padrão de 10 mm.

|  |  |  | Uso pesado | Uso médio | Uso de luz
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ciclos | Comprimento de perfuração total (metro) | Ação | Peças de reposição | Use o kit, Nº de pedido | Use o kit, Nº de pedido | Use o kit, Nº de pedido
a Independente da espessura de perfuração
10.000 | 100 | Substituir | Engrenagem cônica (ferramenta RA) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Substituir | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Catracaa | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Substituir | Catracaa |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Substituir | Engrenagem cônica (ferramenta RA) |  | 4141 0410 91 |
Mancal de encosto | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Pistão | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Lubrificar novamente | Eixo planetário (ferramenta LS) | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A) | N/D
Embreagem de sobrecargaa | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A) | Lubrificante (Tipo A)
100.000 | 1000 | Substituir | Engrenagem cônica (ferramenta RA) |  |  | 4141 0410 91
Mancal de encosto |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Eixo planetário (ferramenta LS) | 4141 0444 90 |  |
Embreagem de sobrecargaa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200.000 | 2000 | Substituir | Eixo planetário (ferramenta LS) | 4141 0444 90 |  |

A operação de perfuração pode produzir diferentes esforços (torque, encosto) do valor estimado devido a diferente geometria, propriedades dos materiais ou lubrificação das ferramentas de corte. Portanto, a mesma operação pode ser categorizada de forma diferente.

| Uso pesado | Uso médio | Uso de luz
--- | --- | --- | ---
Velocidade rotacional e esforços de perfuração | Velocidade 350-1200 rpm 4 Nm de torque 1,3 KN de encosto | Velocidade 1600-3200 rpm 1,2 Nm de torque 0,6 KN de encosto | Velocidade 3200-7300 rpm 0,5 Nm de torque 0,25 KN de encosto
Exemplo de operações | Broca > 14 mm (>9/16") Material: Alumínio 10 < broca <12,7 mm (<1/2") Material: Titânio | 10 < broca <14mm (<9/16") Material: Alumínio Broca: <10mm (<3/8") Material: Titânio Broca > 12,7mm (>1/2") Material: CF | Broca: <10 mm (<3/8") Material: Al Broca: <12,7mm (<1/2") Material: CFRP