# Funcionamiento del taladro.

Para comenzar a taladrar... | pulse el botón de arranque.
Para parar de taladrar y retraer el eje a la posición de inicio... | pulse el botón de retracción.
Para detener el motor en caso de emergencia... | pulse el botón de parada de emergencia.
Para reiniciar la parada de emergencia y restaurar el funcionamiento normal... | Desconecte la manguera de aire. Tire el botón de parada de emergencia, vuelva a conectar la manguera de aire para restaurar la lógica de aire.