# Заполнение бака смазки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

1. Отсоедините шланг подачи воздуха от дрели.

2. Подсоедините станцию дозаправки к масляному соединению дрели. Заполните бак смазки маслом. Максимальный объем бака составляет 30 мл.

   Максимальное давление масла составляет 3,5 бар.

   Отсоедините станцию дозаправки.

3. Подсоедините пневмолинию к дрели.

4. Нажмите кнопку закачки, чтобы подать поток масла на сверло.

5. Запустите дрель.

6. Запустите дрель на короткое время и нажмите кнопку отведения, чтобы остановить дрель. Убедитесь, что поток масла при нажатии кнопки отведения прекращается.

Охлаждающая жидкость

A | Датчик уровня охлаждающей жидкости Показывает уровень масла только во время работы дрели. Датчик полностью выдвигается при минимальном уровне масла 3 мл.
B | Воздушная форсунка Регулирует количество воздуха в смешанном тумане при помощи смены размера воздушной форсунки.
C | Контроль подачи охлаждающей жидкости Регулирует расход охлаждающей жидкости с помощью форсунки охлаждающей жидкости под колпачком в ограждении шпинделя.
D | Индикатор уровня охлаждающей жидкости Контейнер охлаждающей жидкости разделен на два бака, левый и правый. Каждый бак оснащен собственным индикатором уровня.