# Montage de la partie avant

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Pince ouvrante

- Clé à fourche

- Clé à crochet

Pour les pièces utilisant un indexeur standard :

1. Retirer la rondelle de blocage de la partie avant.

2. Faire coulisser l'accessoire d'aspiration sur la partie avant.

3. Fixer de nouveau la rondelle de blocage sur la rainure de la partie avant.

Pour les pièces utilisant un indexeur HD :

1. Faire coulisser l'accessoire d'aspiration sur la partie avant.

2. Fixer l'extension à la partie avant par le raccordement avec filetage.