# 윤활 탱크 보충

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

1. 드릴에서 공기 호스를 분리합니다.

2. 리필 스테이션을 드릴의 오일 커넥터에 연결합니다. 윤활 탱크에 오일을 보충합니다. 최대 탱크 용량은 30 ml입니다.

   최대 오일 압력은 3.5 bar입니다.

   리필 스테이션을 분리합니다.

3. 급기를 드릴에 연결합니다.

4. 프리머 버튼을 눌러 드릴 비트에 오일이 흐르도록 합니다.

5. 드릴을 시작합니다.

6. 드릴을 짧게 작동하고 인입 버튼을 눌러 드릴을 중지하십시오. 인입 버튼을 누르면 오일 흐름이 중지하는지 확인하십시오.

냉각제

A | 냉각제 수준 센서 드릴이 작동하고 있을 때에만 오일양을 표시합니다. 이 센서는 최소 오일양이 3 ml일 때 완전히 확장됩니다.
B | 에어 노즐 에어 노즐 크기를 교체하여 혼합 미스트에 포함된 공기량을 조정합니다.
C | 냉각제 흐름 제어 냉각제 스핀들 가드 캡의 냉각제 노즐로 냉각제 흐름을 조절합니다.
D | 냉각제 액면계 냉각제 용기는 왼쪽과 오른쪽에 있는 두 탱크로 나뉘어져 있습니다. 각 탱크는 자체 액면계가 있습니다.