# Montaje del kit de indizador HD

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Llave fija

- Kit de herramientas de instalación del indizador

1. Coloque la caja del indizador sobre el bloque.

2. Coloque la tuerca en la caja del indizador con las roscas hacia abajo. Apriete la tuerca con la herramienta de instalación del indizador.

3. Coloque la arandela alabeada y el eje. Con las estrías hacia abajo, en la caja del indizador.

4. Presione el botón de la caja del indizador para que la tuerca baje fácilmente hacia el botón. Apriete la tuerca frontal del eje en la caja del indizador con una llave de boca.