# Frigör den koncentriska hylsan utan lufttryck

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

1. Ta bort skruven.

2. Sätt frigöringsverktyget på plats och fäst det.

3. Vrid knappen medurs tills den koncentriska hylsan frigörs.

4. Ta bort borren från fixturen.

5. Ta bort frigöringsverktyget och montera skruven.