# Schaltstoppmutter installieren

Mithilfe der Schaltstoppmutter kann ein hochpräzises Bohren und Senken in einem einzelnen Vorgang ausgeführt werden.

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Doppelmaulschlüssel

1. Spannen Sie den Bohrer in einen Schraubstock mit Gummipolstern ein.

2. Entfernen Sie den Spindelschutz von der Spindel.

3. Nehmen Sie den Tiefenring mit einem Doppelmaulschlüssel von der Spindel ab.

4. Setzen Sie die Schaltstoppmutter von Hand auf die Spindel.

   WARNUNG

   Die Schaltstoppmutter muss korrekt positioniert werden (siehe Abbildungen). Wenn sie umgedreht positioniert wird, führt dies während des Betriebs zu einer ernsthaften Beschädigung des ganzen Produkts.

   Bitte beachten Sie, dass die Mutter 4 Metalllaschen umfasst. Diese Laschen müssen beim Anbringen der Mutter in die 4 passenden Spindelnuten gesetzt werden.