# Čítač

Přehled

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
A | Displej | Zobrazí hodnoty a nastavení.
B | Levý spínač (SW-L) | Nastavuje hodnoty nebo nastavení. Zobrazí informace na displeji a používá se také s tlačítkem SW-R ke změně hodnot nebo nastavení.
C | Červená-žlutá LED | Zobrazuje alarmy.
D | Magnetický pravý spínač (SW-R) | Mění hodnoty nebo nastavení. Aktivuje se magnetem a používá se s tlačítkem SW-L.
E | Zelená LED | Zobrazuje alarmy.

Baterie

Používejte baterii CR2450N.

Uživatelský režim

Po stisknutí tlačítka SW-L se zobrazí následující informace. Chcete-li přepnout zobrazené informace, stiskněte tlačítko při zobrazení předchozích informací.

Kód | Informace
--- | ---
CNT TOOL | Počet vyvrtaných otvorů s vrtákem. Odečítá se z nastavené hodnoty.
CNT SERV | Počet vyvrtaných otvorů s PFD. Odečítá se z nastavené hodnoty.
DRL DLAY | Počet sekund pohybu vrtačky, než je čítačem detekován jako vyvrtaný otvor. Zpoždění PFD, pokud má funkci rychlého přiblížení, jinak bude čítač počítat rychlé přiblížení jako vyvrtaný otvor.
CNT GLOB | Celkový počet vyvrtaných otvorů s PFD. Hodnoty se přičítají.
CNT TIME | Počet hodin vrtání s PFD.
VAL TOOL MX | Naprogramované hodnoty maximálního počtu vyvrtaných otvorů s vrtákem. Od této hodnoty se odpočítává hodnota CNT TOOL.
VAL SERV MX | Naprogramované hodnoty maximálního počtu vyvrtaných otvorů s ADU před provedením údržby. Od této hodnoty se odpočítává hodnota CNT SERV.
ALM TOOL | Hodnota alarmu, 6 % naprogramovaných hodnot počtů pro nástroj. Hodnota, při které čítač spustí alarm, že je čas vyměnit vrták.
ALM SERV | Hodnota alarmu, 6 % naprogramovaných hodnot počtů pro provedení údržby ADU. Hodnota, při které čítač spustí alarm, že je čas vyměnit ADU.
BATTERY VOLTAGE | Zbývající kapacita baterie v procentech. Minimální hodnota 1,9 V.

Změna nastavení a hodnoty

Ke změně nastavení a hodnot pro čítač se používají obě tlačítka SW-L a SW-R.

Chcete-li přejít do režimu nastavování, stiskněte tlačítko SW-L a současně podržte magnet nad tlačítkem SW-R. Poté použijte tlačítko SW-L k procházení hodnotami, které lze změnit a upravit číslice. Tlačítko SW-R se používá k potvrzení (OK) a k přechodu na další hodnotu (musí být stisknuto během několika sekund). To je také zobrazeno ve spodní části displeje.

Kód použitý ke změně hodnoty | Bude změněno
--- | ---
RST TOOL | Resetuje čítač CNT TOOL a vymaže alarmy.
RST SERV | Resetuje čítač CNT SERV a vymaže alarmy.
PRG TOOL | Naprogramuje hodnotu VAL TOOL MX pro CNT TOOL.
PRG SERV | Naprogramuje hodnotu VAL TOOL MX pro CNT SERV.
PRG DLY | Naprogramuje DRL DLAY.
REPL BAT | Zabezpečí čítač před výměnou baterie.

Diagram nabídek čítače.

Alarm

Pomocí kontrolek LED čítače, červená-žlutá a zelená, se indikují následující alarmy.

Zelená LED | Žlutá LED | Červená LED | Význam alarmu
--- | --- | --- | ---
Blikání |  |  | Detekováno vrtání.
Blikání | Blikání |  | Výstraha týkající dosažení limitní hodnoty menší než 6 % hodnoty ALM TOOL nebo ALM SERV během vrtání.
| Blikání |  | Výstraha týkající dosažení limitní hodnoty menší než 6 % hodnoty ALM TOOL nebo ALM SERV.
Blikání |  | Blikání | Během vrtání jsou překročeny limity CNT TOOL nebo CNT SERV.
|  | Blikání | Jsou překročeny limity CNT TOOL nebo CNT SERV.
Blikání | Blikání | Blikání | Nízká kapacita baterie během vrtání.
| Blikání | Blikání | Nízká kapacita baterie.
|  | Rychlé blikání | Je nutné vyměnit baterii.

Instalace čítače

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Klíč Torx

1. S použitím imbusového klíče vyšroubujte šrouby, které drží kryt pneumatické logické jednotky.

2. Sejměte kryt.

3. Připojte kabel ke kontaktu na zadní straně čítače.

4. Vložte rozpěrky mezi čítač a pneumatickou logickou jednotku. Nainstalujte čítač a utáhněte jej šrouby pomocí klíče Torx.

   Dbejte, aby nedošlo ke zmáčknutí kabelu.

5. Vložte kryt pneumatické logické jednotky zpět na původní místo a utáhněte kryt šrouby pomocí imbusového klíče.

6. Stisknutím tlačítka SW-L začněte čítač používat.