# Обзорная информация по устранению неисправностей

В приведенной ниже таблице описаны часто встречающиеся проблемы, их возможные причины и действия по их устранению.

Запустите любую из процедур поиска и устранения неисправностей путем проверки давления воздуха. Эталонное значение: 5–7 бар.

Проблемы | Возможные причины | Действия
--- | --- | ---
Инструмент запускается сразу после подключения шланга подачи воздуха. | Клапан двигателя неисправен/заедает в открытом положении. | Замените клапан двигателя.
| Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
Двигатель работает, однако шпиндель не вращается. | Делитель, планетарная шестерня, коническая шестерня или зубчатое колесо в корпусе двигателя неисправны. | Подготовка: Снимите клапан двигателя и двигатель с головки. Вращайте первичный вал передачи.
|  | Если шпиндель вращается, а передача работает гладко: 1) Убедитесь, что зубчатое колесо в корпусе двигателя исправно. 2) Снимите двигатель с корпуса и убедитесь, что наружная шестерня исправна. 3) Низкоскоростной блок: Если ведущая шестерня исправна, проверьте, что планетарная шестерня исправна. 4) Высокоскоростной блок: Убедитесь, что шлицевой адаптер и шестерня/шлицы исправны.
|  | Если шпиндель не вращается, а шестерни стучат: 1) Снимите делитель. 2) Вращайте одну ось и удерживайте другую. Если состояние делителя исправное: 3) Снимите конические шестерни с корпуса конических шестерен. 4) Проверьте, что состояние конических шестерен исправное.
|  | Если конические шестерни исправны, зубчатые колеса в головке повреждены.
Шпиндель вращается, но не вводится вперед. | Пневматический логический блок неисправен. | При возникновении щелкающего шума из шпинделя: Шпиндель, вероятно, заедает в исходном положении; если нет, проверьте исправность механизма подачи. Снимите шпиндель, см. раздел «Смена шпинделя». Выполните испытание. Если шпиндель снова заедает, необходимо сервисное обслуживание. Проверьте, что шпиндель вращается.
| Проблема с механизмом подачи. | Убедитесь в правильности момента расцепления, обращайтесь за указаниями к своему представителю Atlas Copco.
| Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
Шпиндель останавливается или продвигается назад до завершения цикла сверления. | Сверло неисправно. | Замените сверло.
| Слишком низкий момент расцепления в предохранительной муфте. | Убедитесь в правильности момента расцепления, обращайтесь за указаниями к своему представителю Atlas Copco.
| Слишком большая сила сверления. Слишком большой размер дрели. | Проверьте число оборотов / скорость подачи / размер дрели в соответствии со спецификациями.
Двигатель останавливается до достижения конечного положения. | Утечка воздуха в клапанном штифте в верхнем корпусе. | Замените клапанный штифт.
| Уплотнительное кольцо отсутствует или неисправно. | Проверьте, что уплотнительные кольца в верхнем корпусе исправны. В случае необходимости замените.
| Клапан двигателя в верхнем корпусе неисправен. | Замените клапан двигателя.
Шпиндель не подается назад после завершения сверления. | Клапанный штифт неисправен. | Замените клапанный штифт.
| Клапанный штифт заблокирован. | Проверьте, что клапанный штифт свободен и не заблокирован смазкой или грязью.
| Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
| Качающийся клапан неисправен. | Замените качающийся клапан.
Шпиндель не подается назад при активации кнопки отведения. | Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
Инструмент не запускается при активации кнопки пуска. | Слишком низкое давление подачи. | Убедитесь в правильности давления подачи, см. раздел «Технические данные».
| Активирован аварийный останов. | Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение.
| Утечка воздуха в клапанных штифтах в верхнем корпусе. | Убедитесь в отсутствии утечек воздуха.
| Клапан двигателя неисправен. | Замените клапан двигателя.
| Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
| Утечки воздуха в соединениях из-за отсутствия или повреждения уплотнительных колец. | Проверьте, что уплотнительные кольца исправны.
| Клапан двигателя заблокирован. | Проверьте, что клапан свободен.
| Качающийся клапан неисправен. | Замените качающийся клапан.
При активации кнопки пуска инструмент запускается медленно. | Уплотнительное кольцо в двигателе не смазано. | См. указания в разделе «Смазка».
Двигатель запускается, но останавливается сразу после отпускания кнопки пуска. | Предохранительная муфта заедает в открытом положении. | Убедитесь, что предохранительная муфта работает нормально.
| Утечка воздуха в клапанных штифтах. | Замените предохранительную муфту.
| Пневматический логический блок неисправен. | Замените пневматический логический блок.
Двигатель не останавливается в исходном положении или работает перед остановкой дольше, чем необходимо. | Качающийся клапан неисправен. | Замените качающийся клапан.
| Клапанный штифт неисправен. | Замените клапанный штифт в верхнем корпусе.
| Клапан двигателя закрывается слишком медленно. | Замените клапан двигателя.
| Упор в клапанном штифте. | Проверьте, что клапанный штифт в верхнем корпусе свободен и не заблокирован.
Некорректная скорость вращения шпинделя Эталонное значение: +/- 10% от номинальной скорости. | Двигатель неисправен. | Замените двигатель.
| Делитель обращен. | Убедитесь, что спецификации делителя корректны и что он обращен вверх правильной стороной.
| Делитель выбран неправильно. | Убедитесь в правильности выбора делителя.
Инструмент запускается и вводится вперед при нажатии кнопки пуска, но отводится при отпускании кнопки пуска. | Утечка воздуха в клапанном штифте предохранительной муфты. | Убедитесь в исправности всех уплотнительных колец. Замените предохранительную муфту.
Инструмент запускается, но отводится при отпускании кнопки пуска. | Утечка воздуха в предохранительной муфте. | Замените предохранительную муфту.