# Contador

Visão geral

Pos | Peça | Função
--- | --- | ---
A | Visor | Mostra valores e configurações.
B | Interruptor à esquerda (SW-L) | Ajusta valores ou configurações. Mostra as informações no visor e também é usado com o botão SW-R para alterar valores ou configurações.
C | LED vermelho-amarelo | Mostra alarmes.
D | Interruptor magnético à direita (SW-R) | Altera valores ou configurações. Ativado por ímã e é usado com o botão SW-L.
E | LED verde | Mostra alarmes.

Bateria

Use bateria CR2450N.

Modo de usuário

As informações a seguir são exibidas quando o botão SW-L é pressionado. Para mudar entre as informações, pressione o botão enquanto a informação anterior é exibida.

Código | Informação
--- | ---
CNT TOOL | Números de perfurações feitas com a broca. A contagem parte de um valor definido.
CNT SERV | Números de perfurações feitas com a PFD. A contagem parte de um valor definido.
DRL DLAY | Segundos para a furadeira avançar antes do contador detectar de que se trata de um furo feito. Retarda a PFD se tiver a função de avanço rápido; caso contrário, o contador considerará o avanço rápido como um furo.
CNT GLOB | Total de perfurações feitas com a PFD. Contagem progressiva.
CNT TIME | Número de horas de perfuração com a PFD.
VAL TOOL MX | Valores programados de perfurações máximas feitas com a broca. É a partir deste valor que a CNT TOOL faz a contagem regressiva.
VAL SERV MX | Valores programados de perfurações máximas feitas com a ADU antes da manutenção. É a partir deste valor que a CNT SERV faz a contagem regressiva.
ALM TOOL | Valor de alarme, 6% dos números programados para a ferramenta. O valor em que o contador ativa um alarme de que é o momento de trocar a broca.
ALM SERV | Valor de alarme, 6% dos números programados para a manutenção da ADU. O valor em que o contador ativa um alarme de que é o momento de trocar a ADU.
TENSÃO DA BATERIA | A porcentagem que falta da bateria. Mínimo 1.9 V.

Alterar configuração e valor

Para alterar configurações e valores do contador, use os botões SW-L e SW-R.

Para inserir o modo de configurações pressione o botão SW-L e, simultaneamente, mantenha um ímã sobre o botão SW-R. Depois, use o botão SW-L para revisar os valores que podem ser alterados e modificar dígitos. O botão SW-R é usado como OK e o seguinte (isso requer um intervalo de alguns segundos). Isto também pode ser visto na parte inferior do visor.

Código usado para modificar valores | Sendo modificado
--- | ---
RST TOOL | Reinicializa o contador CNT TOOL e limpa os alarmes.
RST SERV | Reinicializa o contador CNT SERV e limpa os alarmes.
PRG TOOL | Programa o valor VAL TOOL MX para CNT TOOL.
PRG SERV | Programa o valor VAL TOOL MX para CNT SERV.
PRG DLY | Programa DRL DLAY.
REPL BAT | Protege o contador antes da troca da bateria.

Fluxograma de como o contador trabalha.

Alarme

Os alarmes a seguir podem ser vistos nos LEDs do contador, vermelho-amarelo e verde.

LED verde | LED amarelo | LED vermelho | Significado dos alarmes
--- | --- | --- | ---
Piscar |  |  | Perfuração detectada.
Piscar | Piscar |  | Aviso de que menos de 6% para ALM TOOL ou ALM SERV durante uma perfuração.
| Piscar |  | Aviso de que menos de 6% para ALM TOOL ou ALM SERV.
Piscar |  | Piscar | Os limites de CNT TOOL ou CNT SERV foram ultrapassados durante uma perfuração.
|  | Piscar | Os limites de CNT TOOL ou CNT SERV foram ultrapassados.
Piscar | Piscar | Piscar | Bateria fraca durante perfuração.
| Piscar | Piscar | Bateria fraca.
|  | Piscar rápido | Requer troca de bateria.

Instalação do contador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Chave Torx

1. Remova os parafusos que prendem a tampa do sistema lógico pneumático com uma chave Allen.

2. Remova a tampa.

3. Conecte o cabo ao contado atrás da tampa.

4. Dê as distâncias entre o contador e o sistema lógico pneumático. Instale e aperte o contador com os parafusos usando uma chave Torx.

   Certifique-se de que o cabo não esteja comprimido.

5. Recoloque a tampa na posição original e aperte-a com parafusos usando uma chave Allen.

6. Pressione o botão SW-L para começar a usar o contador.