# Felsöknng, översikt

Tabellen nedan beskriver vanliga problem, möjliga anledningar och vad som behöver göras.

Börja all felsökning med att kontrollera matningstrycket. Referensvärde: 5-7 bar.

Problem | Möjlig orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Verktyget startar genast när luftslangen ansluts. | Motorventil defekt/fast i öppet läge. | Byt motorventilen.
| Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
Motorn kör, men spindeln roterar inte. | Splitväxel, planetväxel, vinkelväxel eller växelhjul i motorhuset defekt. | Förberedelse: Ta bort motorventilen och motorn från huvudet. Snurra på ingångsskaftet på växeln.
|  | Om spindeln roterar och växlarna går smidigt: 1) Se till att växelhjulet i motorhuset är OK. 2) Ta bort motorn från huset och se till att utgående växeln är OK. 3) Enhet för låg hastighet: Om primärväxeln är OK, se till att planetväxeln är OK. 4) Enhet för hög hastighet: Se till att spline-adaptern och växel/splines är OK.
|  | Om spindeln inte roterar och växlarna hackar och kärvar: 1) Ta bort splitväxeln. 2) Rotera en axel och håll emot på den andra. Om splitväxelns tillstånd är OK: 3) Ta bort vinkelväxlarna från vinkelväxelhuset. 4) Se till att vinkelväxlarnas tillstånd är OK.
|  | Om vinkelväxlarna är OK, är växelhjulen i huvudet trasiga.
Spindeln roterar, men matar inte framåt. | Luftlogikenhet defekt. | Om det hörs ett klickande ljud från spindeln: Spindeln har troligen fastnat i positionen hemma, om inte se till att matarväxeln är OK. Ta bort spindeln, se avsnittet Byta spindel. Gör ett test. Det behövs service, om spindeln fastnar igen. Testa att spindeln roterar.
| Problem med matarväxel. | Se till att frikopplingstidpunkten är korrekt, kontakta din Atlas Copco-representant för instruktion.
| Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
Spindel stannar eller matar tillbaka innan borrcykeln är fullbordad. | Borrskär defekt. | Byt borrskäret.
| För låg frikopplingstidpunkt i överbelastningskoppling. | Se till att frikopplingstidpunkten är korrekt, kontakta din Atlas Copco-representant för instruktion.
| För stor borrkraft. För stor borrstorlek. | Verifiera v/min / matning / borrstorlek enligt specifikationerna.
Motor stannar före slutposition. | Luftläckage i ventilstift i övere huset. | Byt ventilstift.
| O-ring saknas eller defekt. | Se till att alla o-ringar i övre huset är OK. Byt vid behov.
| Motorventil defekt i övre huset. | Byt motorventilen.
Spindel matar inte tillbaka när borrningen är fullbordad. | Ventilstift defekt. | Byt ventilstift.
| Ventilstift blockerat. | Verifiera att ventilstiftet är fritt från och inte blockerat av fett och smuts.
| Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
| Vippventil defekt. | Byt vippventilen.
Spindel matar inte tillbaka när dra tillbaka-knappen aktiveras. | Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
Verktyg startar inte när startknappen aktiveras. | För lågt matartryck. | Se till att matartrycket är korrekt, se avsnittet Tekniska data..
| Nödstopp aktiverat. | Dra i nödstoppsknappen för att återställa den.
| Luftläckage i ventilstift i övere huset. | Se till att det inte finns något luftläckage.
| Motorventil defekt. | Byt motorventilen.
| Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
| Luftläckage i fogar, orsakat av defekta eller saknade o-ringar. | Se till att o-ringarnas tillstånd är OK.
| Motorventil blockerad. | Verifiera att ventilen är fri.
| Vippventil defekt. | Byt vippventilen.
Verktyg startar långsamt när startknappen aktiveras. | O-ring i motorventil är inte smörjd. | För instruktion, se avsnittet Smörjning.
Motor startar, men stannar genast när startknappen frigörs. | Överbelastningskoppling fast i öppet läge. | Se till att överbelastningskopplingen fungerar som den ska.
| Luftläckage i ventilstift. | Byt överbelastningskopplingen.
| Luftlogikenhet defekt. | Byt luftlogikenheten.
Motor stannar inte i positionen hemma eller kör "onödigt länge" innan den stannar. | Vippventil defekt. | Byt vippventilen.
| Ventilstift defekt. | Byt ventilstift i övre huset.
| Motorventil stänger för långsamt. | Byt motorventilen.
| Stopp i ventilstift. | Verifiera att ventilstiftet i övre huset är fritt och inte blockerat.
Felaktigt spindelvarvtal. Referensvärde: +/- 10% från märkvarvtal. | Motor defekt. | Byt motorn.
| Splitväxel reverserade. | Se till att splitväxelns specifikationer är korrekta och att rätt sida är uppåt.
| Fel splitväxel. | Verifiera att korrekt splitväxel har valts.
Verktyg startar och matar framåt när startknappen trycks ned, men går tillbaka när startknappen frigörs. | Luftläckage i överbelastningskopplingens ventilstift. | Se till att alla o-ringar är i gott skick. Byt överbelastningskopplingen.
Verktyg startar men går tillbaka när startknappen frigörs. | Luftläckage i överbelastningskoppling. | Byt överbelastningskopplingen.