# Счетчик

Обзор

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
A | Дисплей | Отображает значения и настройки.
B | Левый переключатель (SW-L) | Задает значения или настройки. Отображает информацию на дисплее и используется вместе с кнопкой SW-R для изменения значений или настроек.
C | Красно-желтый светодиод | Отображает сигналы.
D | Правый магнитный переключатель (SW-R) | Изменяет значения или настройки. Активируется магнитом и используется вместе с кнопкой SW-L.
E | Зеленый светодиод | Отображает сигналы.

Батарея

Используйте аккумулятор CR2450N.

Пользовательский режим

При нажатии кнопки SW-L отображается следующая информация. Для изменения отображаемой информации нажмите кнопку, когда отображается предыдущая информация.

Код | Информация
--- | ---
CNT TOOL | Число отверстий, просверленных с помощью сверла. Обратный отсчет ведется с заданного значения.
CNT SERV | Число отверстий, просверленных с помощью дрели с принудительной подачей (PFD). Обратный отсчет ведется с заданного значения.
DRL DLAY | Время перемещения дрели в секундах до обнаружения счетчиком отверстия как просверленного. Задерживает работу дрели с принудительной подачей (PFD), если она имеет функцию быстрой подачи, в противном случае счетчик считает результатом быстрой подачи просверленное отверстие.
CNT GLOB | Общее число отверстий, просверленных с помощью дрели с принудительной подачей (PFD). Прямой подсчет.
CNT TIME | Количество часов сверления с помощью дрели с принудительной подачей (PFD).
VAL TOOL MX | Программируемые значения максимального числа отверстий, просверленных с помощью сверла. Именно с данного значения выполняется обратный отсчет CNT TOOL.
VAL SERV MX | Программируемые значения максимального числа, просверленных с помощью передовой сверлильной установки (ADU) до проведения технического обслуживания. Именно с данного значения выполняется обратный отсчет CNT SERV.
ALM TOOL | Значение сигнала, 6% от числа, запрограммированного для инструмента. Значение, при котором счетчик выдает сигнал о необходимости смены сверла.
ALM SERV | Значение сигнала, 6% от числа, запрограммированного для технического обслуживания передовой сверлильной установки (ADU). Значение, при котором счетчик выдает сигнал о необходимости смены ADU.
BATTERY VOLTAGE | Процент оставшегося заряда батареи. Минимум 1,9 В.

Изменение настройки и значения

Для изменения настроек и значений для счетчика должны использоваться обе кнопки SW-L и SW-R.

Для входа в режим настроек нажмите кнопку SW-L и одновременно удерживайте магнит над кнопкой SW-R. После этого с помощью кнопки SW-L прокрутите значения, которые могут быть изменены, и измените цифры. Кнопка SW-R выполняет функции кнопок OK и «Далее» (необходимо выполнение в течение нескольких секунд). Кроме того, ее видно в нижней части дисплея.

Код, используемый для изменения значений | Выполняется изменение
--- | ---
RST TOOL | Выполняет сброс счетчика CNT TOOL и стирает сигналы.
RST SERV | Выполняет сброс счетчика CNT SERV и стирает сигналы.
PRG TOOL | Выполняет программирование значения VAL TOOL MX для CNT TOOL.
PRG SERV | Выполняет программирование значения VAL TOOL MX для CNT SERV.
PRG DLY | Программирует DRL DLAY.
REPL BAT | Защищает счетчик перед заменой батареи.

Схема работы счетчика.

Сигнал

Следующие сигналы можно увидеть на светодиодах счетчика (красно-желтом и зеленом).

Зеленый светодиод | Желтый светодиод | Красный светодиод | Значения сигналов
--- | --- | --- | ---
Мигание |  |  | Обнаружено сверление.
Мигание | Мигание |  | Предупреждение об уменьшении во время сверления значения параметра ALM TOOL или ALM SERV ниже 6%.
| Мигание |  | Предупреждение об уменьшении значения параметра ALM TOOL или ALM SERV ниже 6%.
Мигание |  | Мигание | Предельные значения CNT TOOL или CNT SERV во время сверления превышены.
|  | Мигание | Предельные значения CNT TOOL или CNT SERV превышены.
Мигание | Мигание | Мигание | Низкий заряд батареи во время сверления.
| Мигание | Мигание | Низкий заряд батареи.
|  | Быстрое мигание | Требуется сменная батарея.

Монтаж счетчика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- Звездообразный ключ

1. Снимите винты, крепящие крышку пневматического логического блока, с помощью шестигранного ключа.

2. Снимите крышку.

3. Подключите кабель к контакту на задней стороне счетчика.

4. Задайте расстояние между счетчиком и пневматическим логическим блоком. Установите счетчик и закрепите его винтами с помощью звездообразного ключа.

   Убедитесь, что кабель не сдавлен.

5. Установите крышку пневматического логического блока в ее исходное положение и затяните крышку винтами с помощью шестигранного ключа.

6. Нажмите кнопку SW-L, чтобы начать использование счетчика.