# Montagem do conjunto do indexador HD

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Chave de boca aberta

- Conjunto de ferramentas de instalação do indexador

1. Posicione a carcaça do indexador no bloco.

2. Coloque a porca na carcaça do indexador, com as roscas voltadas para baixo. Aperte a porca com a ferramenta de instalação do indexador.

3. Coloque a arruela ondulada e o eixo. Com as estrias voltadas para baixo, no interior da carcaça do indexador.

4. Pressione o botão na carcaça do indexador para que a porca desça facilmente. Aperte a porca da frente no eixo na carcaça do indexador com uma chave de boca.