# Assemblage du kit d'indexeur HD

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Clé à fourche

- Kit d'outils pour installation d'indexeur

1. Positionner le boîtier de l'indexeur sur le bloc.

2. Poser l'écrou dans le boîtier de l'indexeur, filetage vers le bas. Serrer l'écrou avec l'outil d'installation de l'indexeur.

3. Insérer la rondelle ondulée et l'axe. Avec les cannelures vers le bas, dans le boîtier de l'indexeur.

4. Appuyer sur le bouton du boîtier de l'indexeur de façon à ce que l'écrou descende facilement jusqu'en bas. Serrer l'écrou avant de l'axe sur le boîtier d'indexation avec une clé à fourche.