# Скорость подачи

Обычно одна кассета подачи позволяет задавать два значения скорости подачи. Изменение скорости подачи осуществляется поворотом кассеты на 180 градусов, как показано на рисунке ниже. Скорость подачи дрели должна быть сбалансирована со скоростью шпинделя. Чтобы получить требуемую скорость подачи, выберите соответствующее сочетание скоростей в приведенной ниже таблице.

Новая кассета подачи
Старая кассета подачи

|  | Кассета подачи
--- | --- | ---
дюймы на оборот | мм/об | Номер для заказа
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95