# 速度の変更

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 六角レンチ

1. ドリルハンドルを上向きに、エア論理ユニットを左に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。

2. 六角レンチを使って、モータバルブを取り外します。

3. モータハウジングを持ち上げて取り外します。

   モータがハウジングから外れて落ちないようにしてください。

4. 六角キーを使ってギヤホイールを緩めます。

   高速ドリルの場合のみ：スプライン接続を取り外します。

5. 六角レンチを使って、スプリットギヤ内部とともにカバーを取り外します。

6. スプリットギヤをゆっくりと前に押して、カバーから取り外します。

7. スプリットギヤの反対側のシャフトに対してベベルギヤの位置を変更します。

8. スプリットギヤを適切な位置まで回します。

   モータハウジングに最も近いマークが実際の速度を示します。

9. スプリットギヤをカバーに戻します。

10. スプリットギヤにカバーを元通り被せ、六角レンチを使って、ネジでカバーを締め付けます。

11. 六角キーを使って、ネジでギヤホイールを締め付けます。ネジを簡単に取り付けることができない場合は、スピンドルを回してスプラインを整列させます。

    高速ドリルの場合のみ：スプライン接続を元の位置に戻します。

12. モータハウジングを元の位置に戻します。

13. モータバルブを元の位置に戻し、六角レンチを使って、ネジで締め付けます。

ドリルを操作する前に非常停止ボタンの機能テストを行います。

1. スタートボタンを押します。

2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。モータへの空気供給がオフになり、スピンドルが停止します。

3. エアホースを外します。

4. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。

5. エアホースを再度つなぎます。