# Liberación del anillo concéntrico sin presión neumática

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

1. Quite el tornillo.

2. Ponga la herramienta de liberación en su sitio y fíjela.

3. Gire la manilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte el anillo concéntrico.

4. Retire el taladro del dispositivo.

5. Retire la herramienta de liberación e instale el tornillo.