# Napełnianie zbiornika oleju smarowego

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

1. Odłączyć wąż pneumatyczny od wiertarki.

2. Podłączyć stację napełniającą do złączki olejowej wiertarki. Napełnić zbiornik oleju smarowego olejem. Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 30 ml.

   Maksymalne ciśnienie oleju wynosi 3,5 bara.

   Odłączyć stację napełniającą.

3. Podłączyć źródło sprężonego powietrza do wiertarki.

4. Nacisnąć przycisk zastrzykowy, aby podać olej na wiertło.

5. Uruchomić wiertarkę.

6. Po krótkiej pracy wiertarki nacisnąć przycisk wycofywania, aby zatrzymać wiertarkę. Sprawdzić, czy olej przestaje wypływać po naciśnięciu przycisku wycofywania.

Chłodziwo

A | Czujnik poziomu chłodziwa Wskazuje poziom oleju podczas pracy wiertarki. Czujnik jest całkowicie wysunięty przy minimalnym poziomie oleju wynoszącym 3 ml.
B | Dysza powietrza Reguluje ilość powietrza w mieszanej mgle przez wymianę rozmiaru dyszy.
C | Sterowanie przepływem chłodziwa Reguluje przepływ chłodziwa za pomocą dyszy chłodziwa w kołpaku osłony wrzeciona.
D | Wskaźnik poziomu chłodziwa Zbiornik chłodziwa podzielony jest na dwie części, lewą i prawą. Każda część posiada własny wskaźnik poziomu.