# 집중 콜릿 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 오픈엔드 스패너

- 훅 렌치

- Allen 키

1. 바이스 안의 드릴을 스핀들 가드를 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들 가드를 제거하십시오.

2. 2개의 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

3. 커넥터를 고정하는 나사를 제거합니다.

4. 해당할 경우, 커넥터와 전면 부품을 제거합니다.

   디스크 스프링을 풀지 마십시오.

5. 스핀들을 시계방향으로 돌려 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들을 공급하십시오.

6. 기존 스핀들을 집중 콜릿용 스핀들로 교체합니다. 스핀들을 시계반대방향으로 돌려 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들을 공급하십시오.

7. 스핀들에 드릴 가이드를 놓습니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 드릴 가이드를 조이십시오.

8. 드릴 가이드에 드릴 비트를 놓습니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 드릴 비트를 조이십시오.

9. 드릴 가이드 위에 가이드 부싱을 놓습니다. Allen 키를 사용해 나사로 조이십시오.

   디스크 스프링이 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

10. 스핀들에 깊이 링을 설치하고 올바른 위치로 이동합니다. 2개의 오픈 엔드 스패너를 사용해 깊이 링을 조이십시오.

11. 드릴을 풀고 뒤집습니다. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

12. 훅 렌치를 사용해 집중 콜릿에서 캡 너트를 제거합니다. 집중 콜릿을 가이드 부싱 위에 놓습니다. Allen 키를 사용해 집중 콜릿을 가이드 부싱에 조이십시오.

13. 드릴 비트 위에 맨드릴을 놓습니다. 소켓을 사용해 집중 콜릿에 조이십시오.

14. 맨드릴 위에 콜릿을 놓습니다. 콜릿이 올바른 위치에 있을 경우, 콜릿에 있는 플랜지가 이제 맨드릴에 있는 슬롯에 장착되고 회전하는 것을 방지합니다.

    집중 콜릿에 캡 너트를 설치합니다. 훅 렌치를 사용해 조이십시오.