# Installera borren

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnycklar

- Insexnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummidynor, med luftlogikenheten nedåt och borrhandtaget åt höger.

2. Montera, i förekommande fall, startpositionsringen på spindeln, och flytta den på plats. Dra åt startpositionsringen med en insexnyckel.

3. Montera spindeln i hylsan ovanifrån. Vrid spindeln moturs för att mata spindeln, med hjälp av en hylsnyckel.

4. Sätt borrskäret i spindeln. Placera hylsnycklar på spindelhylsan och borrskärets bas för att förhindra att de roterarar. Dra åt anslutningen. Sätt framdelen över borrskäret. Vrid framdelen moturs för att säkra den på kontakten.

5. Lossa borren och vänd på den. Fäst borren i skruvstädet.

6. Montera djupringen på spindeln och flytta den i läge. Dra åt djupringen med hjälp av två hylsnycklar.

7. Sätt på spindelskyddet över spindeln. Säkra spindelskyddet med hjälp av en hylsnyckel.

8. Sätt på en nippel för en luftslang till kontakten på sidan av motorventilen. Anslut luftslangen till nippeln. Gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

   1. Tryck på startknappen.

   2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Lufttillförseln till motorn stängs av och spindeln stannar.

   3. Koppla bort luftslangen.

   4. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den.