# Eşmerkezli kovanın takılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Eğri cıvata anahtarı

- Alyan anahtar

1. Matkabı mil koruması yukarı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sökün.

2. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

3. Konnektörü sabitleyen vidaları sökün.

4. Uygunsa, konnektörü ve ön kısmı sökün.

   Disk yayları gevşetmeyin.

5. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saat yönünde çevirin.

6. Eski mili eşmerkezi kovan için olan bir mille değiştirin. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saatin aksi yönünde çevirin.

7. Matkap kılavuzunu mil üzerine yerleştirin. Matkap kılavuzunu açık uçlu anahtar kullanarak sıkın.

8. Matkap ucunu matkap kılavuzuna yerleştirin. Matkap ucunu açık uçlu anahtar kullanarak sıkın.

9. Kılavuz burcu matkap kılavuzu üzerine koyun. Bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

   Disk yayların doğru konuma yerleştirildiğinden emin olun.

10. Derinlik halkasını mil üzerine takın ve konuma hareket ettirin. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtarla sıkın.

11. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

12. Bir eğri cıvata anahtarı kullanarak başlıklı somunu eşmerkezli kovandan sökün. Eşmerkezli kovanı kılavuz burç üzerine koyun. Bir alyan anahtar kullanarak eşmerkezli kovanı kılavuz burcuna sıkın.

13. Mandreli matkap ucunun üzerine koyun. Bir lokma kullanarak eşmerkezli kovan üzerine sıkın.

14. Kovanı mandrel üzerine koyun. Kovan doğru konuma yerleştirilirse, kovan üzerindeki flanşlar mandrel üzerindeki yuvalara uyacak ve dönmesini önleyecektir.

    Başlıklı somunu eşmerkezli kovan üzerine takın. Bir eğri cıvata anahtarı kullanarak sıkın.