# Påfyllning av smörjtanken

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

1. Koppla bort luftslangen från borren.

2. Anslut en påfyllningsstation till borrens oljeanslutning. Fyll oljetanken med olja. Den maximala tankvolymen är 30 ml.

   Det maximala oljetrycket är 3,5 bar.

   Koppla bort påfyllningsstationen.

3. Koppla in lufttillförseln till borren.

4. Tryck på insprutningsknappen för att flöda olja till borrkronan.

5. Starta borren.

6. Kör borren en kort stund och tryck på dra tillbaka-knappen för att stoppa borren. Se till att oljeflödet stoppas när dra tillbaka-knappen trycks in.

Kylvätska

A | Kylvätskenivågivare Anger oljenivån när borren är igång. Givaren är helt utsträckt vid den minsta oljenivån av 3 ml.
B | Luftmunstycke Justerar luftmängden i den blandade dimman genom att byta ut luftmunstyckets storlek.
C | Kontroll av kylvätskans flöde Justerar kylvätskans flöde med kylvätskemunstycket i spindelskyddslocket.
D | Nivåindikator för kylvätska Kylvätskebehållaren är indelad i två tankar, vänster och höger. Varje tank har sin egen nivåindikator.