# ドリルを操作する前に

警告

圧挫の危険

インデクサが正常にロックされない場合、ツールを作動させないでください！ロックされていないツールを使用すると、ツール全体が回転し、深刻な物的損害や怪我を引き起こすことがあります。

- ロックピンがナット面と確実に同一面上になり、表面から 0.3mm 未満の許容誤差レベルになるようにしてください。

ドリルを操作する前に、以下の条件が適用されます。

- ドリルに接続したエアホース

- 治具でロックされているフロント部分

次のように非常停止ボタンをテストしてください。

1. スタートボタンを押します。

2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。モータへの空気供給がオフになり、スピンドルが停止します。

3. エアホースを外します。

4. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。

5. エアホースを再度つなぎます。

ドリルを操作する前に以下を実行します。

1. 冶具で用具をロックします。

2. 所定位置でロックするためにボタン（AまたはB）を解除し、用具の位置を調節します。

3. 所定位置でロックするためにボタンを解除します。

4. 指示器でロックピンがナットの表面と同じ高さにあることを確認します。

5. 用具が所定位置でロックされているのを確認するために用具を端から端へ揺さぶります。