# 主要部件和功能

位置 | 组件 | 功能
--- | --- | ---
1 | 转轴 | 钻机主要转动部件
2 | 转轴护罩 | 保护操作人员，使其免于接触旋转的转轴。为钻头提供冷却液。
3 | 油嘴 | 控制钻头的润滑油量。
4 | 喷气嘴 | 设定钻头的风量。
5 | 机头 | 将旋转扭矩和进给从马达传递到转轴。
6 | 进给匣 | 定义转轴的进给速率。测量单位为：英寸/转 (IPR) 或毫米/转 (mm/rev)。
7 | 气动逻辑控制 | 运作钻机。
8 | 拼合齿轮 | 定义旋转速度。测量单位为：转/分 (RPM)。
9 | 马达壳体（马达及减速器） | 为转轴提供动力和旋转。定义转速范围。
10 | 马达阀门 | 向涡轮马达输送气流。
11 | 计数器 | 统计钻数（可选）。
12 | 启动按钮 | 启动马达并激活钻机进给和旋转机构。松开按钮后，马达会继续运行。转轴达到预定义的钻取深度时，会自动返回到起始位置并关闭马达。
13 | 收回按钮 | 在钻取周期中的任意时刻将转轴返回起始位置。收回后，马达会自动关机。
14 | 释放按钮 | 释放同心筒夹脚或分度器（气动前部）。仅限安装前部件的情况。
15 | 暂停按钮 | 短时间内停下工具。钻机循环在按下启动按钮后继续。暂停按钮还用于设置工具和钻取深度。
16 | 紧急停机按钮 | 钻取循环中的任意时刻切断马达气源并停止转轴。按下后，紧急停止按钮会锁定在该位置。先断开钻机的气源，然后手动重置紧急停机按钮。将钻机连接至气源并重启钻机。
17 | 注入按钮 | 确认从钻头流出的液量。
18 | 指示灯 | 表示钻机工作过程中何时油位较低。
19 | 油接头 | 将润滑泵与润滑罐相连。