# 開始位置とドリル深さ

ストップリングを使用すると、次のパラメータを定義することができます。

- ドリルビットの開始位置

- ドリル深さ

Pos | 部品 | 機能
--- | --- | ---
1 | 開始位置リング （不要） | ドリルの開始位置を定義します。これにより、表面までのあらかじめ定義した安全距離でドリルビットを迅速に位置決めできます。開始位置を調整できます。
2 | 開始位置 | ドリルの開始位置をコントロールします。開始位置リングがホーム位置でディスクスプリングに達すると、モータのスイッチがオフになります。注記: 開始位置リングを使用しない場合、スピンドルの最下部がホーム位置でディスクスプリングに達したときにモータのスイッチがオフになります。
3 | 深さリング | ドリル深さを定義します。
4 | 深さ位置 | ドリル深さをコントロールします。深さリングが停止面に達すると、スピンドルが開始位置まで後退します。モータは後退後に自動的にオフになります。

ドリル深さを計算します。

以下の式に従って、目的のストロークDに対する深さリングとドリルヘッド間の距離（図の寸法L）が計算できます。

L（mm）= D（mm）+ 24.95 mm

L（インチ）= D（インチ）+ 0.98インチ