# Hlavní součásti a funkce

Pozice | Komponenta | Funkce
--- | --- | ---
1 | Vřeteno | Hlavní otáčející se díl vrtačky.
2 | Kryt vřetena | Chrání operátora před otáčejícím se vřetenem. Zajišťuje chlazení vrtáku chladicí kapalinou.
3 | Olejová tryska | Reguluje množství maziva dodávaného do vrtáku.
4 | Vzduchová tryska | Nastavuje proud vzduchu na vrták.
5 | Hlava | Přenáší točivý moment a posuv z motoru na vřeteno.
6 | Podávací kazeta | Definuje rychlost posuvu vřetena. Je měřena v palcích na otáčku (IPR) nebo v milimetrech na otáčku (mm/ot.).
7 | Pneumatická logická jednotka | Řídí vrtačku.
8 | Rozdělovací převod | Definuje rotační rychlost. Je měřena v otáčkách za minutu (ot./min).
9 | Pouzdro motoru (motor s redukčním převodem) | Zajišťuje energii a otáčení vřetena. Definuje rozsah rychlosti (ot./min).
10 | Ventil motoru | Dodává tok vzduchu do turbíny motoru.
11 | Čítač | Počítá počet vrtání (volitelná součást).
12 | Spouštěcí tlačítko | Spouští motor a aktivuje mechanizmus posuvu a otáčení vrtačky. Po uvolnění tlačítka motor dále běží. Jakmile vřeteno dosáhne předem nastavené hloubky vrtu, vrátí se automaticky do startovní polohy a motor se vypne.
13 | Zatahovací tlačítko | Vrátí vřeteno do startovní polohy, a to kdykoliv během vrtacího cyklu. Po zatažení se motor automaticky vypne.
14 | Uvolňovací tlačítko | Uvolní patku soustřední upínací kleštiny nebo indexovací zařízení (přední část poháněná vzduchem). Platí, pouze pokud je nainstalována přední část.
15 | Tlačítko přerušení | Dočasně nástroj zastaví. Vrtací cyklus pokračuje po stisknutí spouštěcího tlačítka. Tlačítko přerušení se také používá při nastavování nástroje a hloubky vrtání.
16 | Tlačítko nouzového zastavení | Vypne přívod vzduchu do motoru a zastaví vřeteno kdykoliv během vrtacího cyklu. Po stisknutí tlačítko nouzového zastavení zůstane v zajištěné poloze. Před ručním resetování tlačítka nouzového zastavení odpojte vrtačku od přívodu vzduchu. Poté vrtačku znovu připojte k přívodu vzduchu a vrtačku restartujte.
17 | Tlačítko plnění | Slouží k ověření, zda z vrtáku proudí kapalina.
18 | Indikátor | Indikuje nízkou hladinu oleje při vrtání.
19 | Olejová spojka | Umožňuje připojení mazacího čerpadla k nádržce na mazivo.