# Servis sonrası test

1. Başlat düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Motor çalışıyor:

   - Mil ileri doğru ilerliyor.

   - Anormal bir gürültü gelmiyor.

2. Acil durum düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Motora hava beslemesi hemen kapanıyor.

   - Acil durum düğmesi kapalı konumda duruyor.

3. Hava hortumunu aletten sökün. Acil durum düğmesini bırakın ve hava hortumunu alete bağlayın. Aletin çalışmaya başlamasını sağlamak için başlat düğmesine basın.

4. Geri çekme düğmesine basın.

   Şunlardan emin olun:

   - Mil ters yönde geri çekiliyor (halen dönüyor).

   - Mil başlangıç konumuna eriştiğinde motor hemen duruyor (maks. 0,2 s).

   - Mil dönmesini durdurmadan önce kısa bir mesafe ileri doğru hareket ediyor (düşük hızda ve küçük ilerlemelerde görmesi zor olabilir).

5. Başlat düğmesine tekrar basın ve milin delme tamamlandı konumuna hareket etmesini sağlayın.

   Şunlardan emin olun:

   - Mil hemen ters yönde geri çekilmeye başlıyor (halen dönüyor).

   - Mil başlangıç konumuna geri dönüyor ve motor kapanıyor.

6. Ayırma düğmesine basın, basılı tutun, kovanı uygun bir burç içine koyun ve ayırma düğmesini bırakın.

   Şunlardan emin olun:

   - Kovan burç içinde kilitleniyor.

7. Başlat düğmesine basın, ardından ayırma düğmesini basılı tutun.

   Şunlardan emin olun:

   - Alet halen konumda kilitli.

8. Geri çekme düğmesine basın, aletin başlangıç konumunda durmasını bekleyin ve ayırma düğmesine basın ve basılı tutun.

   Şunlardan emin olun:

   - Kovanı burçtan sökün.

Bakım sonrası test şimdi tamamlanmıştır.