# 스핀들 교환

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 오픈엔드 스패너

- Allen 키

1. 바이스 안의 드릴을 스핀들 가드를 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들 가드를 제거하십시오.

2. 2개의 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

3. 드릴을 풀고 뒤집습니다. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

4. 오픈 엔드 스패너를 사용해 전면 부품과 드릴 비트를 분리합니다.

5. 스핀들을 시계 방향으로 돌려 오픈 엔드 스패너를 사용해 제거합니다.

6. 해당할 경우, 앨런 키로 시작 위치 링을 제거합니다.

7. “드릴 설치” 섹션에서 2~8 단계를 수행합니다.