# Instalación del indizador

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Llave Allen

Asegúrese de desmontar los siguientes componentes del taladro:

- Tapa del eje

- Parte delantera

- Broca

1. Retire el conector utilizando una llave Allen.

2. Cambie el conector con el indizador y póngalo en posición. Apriete el índice con una llave Allen.

Vuelva a colocar los componentes anteriores después de terminar la instalación.