# Instalação da porca batente do indexador

Com essa porca, o produto se adapta para perfuração e escareamento de um orifício com alta precisão em uma única operação.

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave de boca aberta

1. Prenda a furadeira em um torno com proteções de borracha.

2. Remova a proteção do eixo.

3. Remova o anel de profundidade do eixo com uma chave de boca aberta.

4. Instale a porca batente do indexador no eixo manualmente.

   AVISO

   A porca deve ser corretamente colocada de acordo com as figuras. Se ela for colocada de cabeça para baixo, todo o produto sofrerá danos severos durante a operação.

   Note que existem quatro garras metálicas dentro da porca. É preciso facilitar a introdução dessas garras nas quatro ranhuras correspondentes do eixo quando for encaixar a porca.