# Hız

Ayrık bir dişli matkabın motor muhafazası ile ilişkili olarak iki farklı konumda ayarlanabilir. Ayrık dişliyi 180 derece çevirerek aşağıda gösterildiği gibi hızı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen “Hızın değiştirilmesi” bölümüne bakınız.

Ayrık dişli muhafazası üzerindeki işaretler oranları gösterir. Matkabın motor muhazasına en yakın ayrık dişli muhafazası üzerindeki işaretler gerçek oranı gösterir. Aşağıdaki resme bakınız.

Motor muhafazası, ayrık dişli ve kafa kombinasyonu matkap milinin hızını belirler. İstenen RPM'yi elde etmek için aşağıdaki tabloda motor muhafazalarının, ayrık dişlilerin ve kafaların mevcut kombinasyonlarından seçim yapın.

| Motor muhafazası | Ayrık dişli | Kafa
--- | --- | --- | ---
RPM | Sipariş No. | Sipariş No. | Sipariş No.
220 | 4141 0888 91 | 4141 0432 94 | 4141 0432 94
350 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 96 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93