# Assemblaggio della parte anteriore rotante

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Pinzette di apertura

- Chiave a forchetta

- Chiave a gancio

Per le parti che usano un indicizzatore regolare:

1. Rimuovere la rondella di blocco dalla parte anteriore.

2. Far scorrere l'accessorio sottovuoto sulla parte anteriore.

3. Riagganciare la rondella di blocco nell'incavo presente sulla parte anteriore.

Per le parti che usano un indicizzatore HD:

1. Far scorrere l'accessorio sottovuoto sulla parte anteriore.

2. Agganciare l'estensione alla parte anteriore attraverso la connessione della filettatura.