# Монтаж дрели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковые гаечные ключи

- шестигранный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками пневматическим логическим блоком вниз и рукояткой дрели вправо.

2. Если применимо, установите на шпиндель кольцо начального положения и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо начального положения с помощью шестигранного ключа.

3. Установите шпиндель в головку сверху. Поверните шпиндель против часовой стрелки для введения его с помощью рожкового гаечного ключа.

4. Установите в шпиндель сверло. Наложите рожковые гаечные ключи на головку шпинделя и основание сверла, чтобы предотвратить их проворачивание. Затяните соединение. Установите переднюю часть на сверло. Поверните переднюю часть против часовой стрелки, чтобы зафиксировать ее на разъеме.

5. Ослабьте дрель в тисках и переверните ее. Затяните дрель в тисках.

6. Установите на шпиндель кольцо глубины и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо глубины с помощью двух рожковых гаечных ключей.

7. Установите на шпиндель ограждение шпинделя. Зафиксируйте ограждение шпинделя с помощью рожкового гаечного ключа.

8. Прикрепите ниппель для шланга подачи воздуха к разъему сбоку клапана двигателя. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю. Выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова:

   1. Нажмите кнопку запуска.

   2. Нажмите кнопку аварийного останова, так чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Подача сжатого воздуха в двигатель будет отключена, и шпиндель остановится.

   3. Отсоедините шланг подачи воздуха.

   4. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение.