# Rychlost posuvu

Obvykle je možné kazetou posuvu definovat dvě různé rychlosti posuvu. Otočením kazety posuvu o 180 stupňů můžete změnit rychlosti posuvu, jak je zobrazeno na obrázku níže. Rychlost posuvu vrtačky musí být vyvážená vzhledem k otáčkám vřetena. Vyberte z dostupných kombinací rychlosti posuvu v tabulce níže pro získání požadované rychlosti posuvu.

Nová kazeta posuvu
Stará kazeta posuvu

|  | Podávací kazeta
--- | --- | ---
IPR | mm/ot. | Objednací číslo
0,0007 | 0,017 | 4141 0428 95
0,0011 | 0,028 | 4141 0428 91
0,0015 | 0,038 | 4141 0428 96
0,0021 | 0,054 | 4141 0428 97
0,0028 | 0,071 | 4141 0428 93
0,0037 | 0,093 | 4141 0428 94
0,0045 | 0,115 | 4141 0428 93
0,0052 | 0,13 | 4141 0428 97
0,0059 | 0,15 | 4141 0428 96
0,0064 | 0,16 | 4141 0428 91
0,0068 | 0,17 | 4141 0428 95