# ChipLet 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 오픈엔드 스패너

- Allen 키

1. 바이스 안의 드릴을 스핀들 가드를 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들 가드를 제거하십시오.

2. 2개의 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

3. Allen 키를 사용해 래칫 전면에 있는 커버를 제거합니다. 래칫의 나사를 조인 다음 래칫을 빼냅니다.

4. Allen 키를 사용해 드릴의 스러스트 베어링을 제거합니다.

5. 스러스트 베어링을 칩렛과 교체합니다. Allen 키를 사용해 칩렛을 조이십시오.

6. 래칫을 본래 위치로 되돌립니다. 래칫의 전면에 커버를 놓고 나사로 조이십시오.

7. “드릴 설치” 섹션에서 6~8 단계를 수행합니다.