# Auswechseln der Spindel

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Doppelmaulschlüssel

- Inbusschlüssel

1. Spannen Sie den Bohrer in einen Schraubstock mit Gummipolstern ein; der Spindelschutz muss dabei nach oben und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen. Entfernen Sie den Spindelschutz mit einem Doppelmaulschlüssel.

2. Nehmen Sie den Tiefenring mit zwei Doppelmaulschlüsseln von der Spindel ab.

3. Lösen Sie den Bohrer und drehen Sie ihn um. Spannen Sie den Bohrer im Schraubstock ein.

4. Entfernen Sie das Vorderteil und die Bohrspitze mit Doppelmaulschlüsseln.

5. Drehen Sie die Spindel zum Ausbau mit einem Doppelmaulschlüssel im Uhrzeigersinn.

6. Entfernen Sie den Startpositionsring gegebenenfalls mit einem Innensechskantschlüssel.

7. Führen Sie die Schritte 2 bis 8 des Abschnitts „Bohrer installieren“ aus.