# 安装同心筒夹

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 开口扳手

- 勾型扳手

- 内六角扳手

1. 在转轴护板朝上、电钻手柄朝右的情况下，将钻机固定在带橡胶垫的虎钳上。使用开口扳手取下转轴护板。

2. 用两个开口扳手拆下转轴上的深度环。

3. 拆下固定连接器的螺钉。

4. 如果适用，拆下连接器和前件。

   不得松开盘簧。

5. 使用开口扳手，顺时针转动转轴，以推出转轴。

6. 将旧的转轴更换为同心套筒用转轴。使用开口扳手，逆时针转动转轴，以推进转轴。

7. 将钻机导板置于转轴上。使用开口扳手拧紧钻机导板。

8. 将钻头放入钻机导板。使用开口扳手拧紧钻头。

9. 将导板衬套置于钻机导板上。通过内六角扳手用螺钉将其拧紧。

   确保将盘簧置于正确的位置。

10. 将深度环安装到转轴上，并将其移动到位。用两个开口扳手拧紧深度环。

11. 松开钻机并翻转。用虎钳紧固钻机。

12. 使用钩形扳手将盖形螺母从同心筒夹上拆下。将同心筒夹置于导板衬套上。使用内六角扳手将同心筒夹拧紧至导板衬套。

13. 将芯轴置于钻头上方。使用套筒将其拧紧到同心筒夹上。

14. 将筒夹置于芯轴上。如果将筒夹置于正确位置，筒夹上的法兰将即刻进入芯轴的卡槽中，以防其转动。

    将盖形螺母安装到同心筒夹上。用钩形扳手将其拧紧。