# Użytkowanie wiertarki

Aby rozpocząć wiercenie... | nacisnąć przycisk uruchamiania.
Aby przerwać wiercenie i cofnąć wrzeciono do położenia początkowego... | nacisnąć przycisk wycofywania.
Aby wyłączyć silnik w sytuacji awaryjnej... | nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego.
Aby zresetować wyłącznik awaryjny i przywrócić normalne działanie wiertarki... | odłączyć wąż pneumatyczny. Wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego, ponownie podłączyć wąż pneumatyczny w celu zresetowania pneumatycznego modułu logicznego.