# Avant l'opération de perçage

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

Ne pas utiliser l'outil si l'indexeur n'est pas correctement verrouillé ! Un outil non verrouillé peut provoquer la rotation de l'outil complet et occasionner des dégâts matériels et des accidents corporels graves.

- Assurez-vous que la tige de blocage est à niveau avec la surface de l'écrou, avec une tolérance de dépassement de moins de 0,3 mm.

Les conditions suivantes s'appliquent avant l'utilisation de la perceuse :

- Flexible pneumatique raccordé à la perceuse

- Partie frontale verrouillée dans le support

Tester le bouton d'arrêt d'urgence comme suit :

1. Appuyer sur le bouton de démarrage.

2. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de façon à ce qu'il se verrouille en position. L'alimentation en air du moteur se coupe et la broche s'arrête.

3. Débrancher le flexible pneumatique.

4. Tirer le bouton d'arrêt d'urgence pour le réarmer.

5. Rebrancher le flexible pneumatique.

Procéder comme suit avant l'opération de perçage :

1. Verrouiller l'outil dans la monture.

2. Appuyer sur le bouton (A ou B) pour relâcher l'indexeur et ajuster la position de l'outil.

3. Relâcher le bouton pour verrouiller la position.

4. Vérifier que la goupille de blocage ne dépasse pas de la surface de l'écrou.

5. Secouer légèrement l'outil pour confirmer que l'outil est bien verrouillé.