# Калибровка положения индексной стопорной гайки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Гаечный ключ с открытым зевом

1. ‏Разместите индексную стопорную гайку примерно в нужном положении, а затем выполните тестовые отверстия для определения более точного положения.

   Перед просверливанием тестового отверстия всегда затягивайте верхнюю гайку.

2. Выполните заключительные корректировки положения, поворачивая нижнюю часть гайки.

   При выполнении окончательных корректировок верхняя гайка должна несильно затягиваться рукой. Для каждой корректировки на 0,02 мм при повороте нижней гайки чувствуется щелчок.

3. Когда положение корректно, затяните верхнюю контргайку.