# Instalación del anillo concéntrico

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llaves fijas

- Llave de gancho

- Llave Allen

1. Apriete el taladro en un tornillo de banco con almohadillas de goma, con la protección del eje hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha. Retire la protección del eje con una llave fija.

2. Extraiga el anillo de profundidad del eje utilizando dos llaves fijas.

3. Retire los tornillos que fijan el conector.

4. Si corresponde, retire el conector y la parte delantera.

   No pierda los muelles de disco.

5. Gire el eje en el sentido de las agujas del reloj para alimentar el eje, con una llave fija.

6. Cambie el eje antiguo por uno con anillo concéntrico. Gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj para alimentar el eje, con una llave fija.

7. Coloque la guía de broca en el eje. Retire la guía de broca con una llave fija.

8. Coloque la broca en la guía de broca. Apriete la broca con una llave fija.

9. Ponga el casquillo de guía sobre la guía de taladro. Apriétela con los tornillos, utilizando una llave Allen.

   Asegúrese de colocar los muelles de disco en la posición correcta.

10. Instale el anillo de profundidad en el eje y muévalo hasta su posición. Apriete el anillo de profundidad con dos llaves abiertas.

11. Afloje la broca y dele la vuelta. Fije el taladro al tornillo de banco.

12. Retire la tuerca ciega del anillo concéntrico con una llave de gancho. Ponga el anillo concéntrico sobre el casquillo de guía. Apriete el anillo concéntrico contra el casquillo de guía, con una llave Allen.

13. Pase el mandril sobre la broca. Apriételo sobre el anillo concéntrico con una llave de vaso.

14. Ponga el anillo sobre el mandril. Si el anillo se coloca en la posición adecuada, las bridas del anillo encajarán en las ranuras del mandril, lo que evitará que gire.

    Instale la tuerca ciega sobre el anillo concéntrico. Apriétela con una llave de gancho.