# Montera den koncentriska hylsan

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnycklar

- Haknyckel

- Insexnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med spindelskyddet uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort spindelskyddet med en hylsnyckel.

2. Ta bort djupringen från spindeln med hjälp av två hylsnycklar.

3. Ta bort skruvarna som säkrar kontakten.

4. Ta, vid behov, bort kontakten och framdelen.

   Tappa inte bort fjäderbrickorna.

5. Vrid spindeln medurs för att mata ut spindeln med hjälp av en hylsnyckel.

6. Ersätt den gamla spindeln med en spindel för koncentrisk hylsa. Vrid spindeln moturs för att mata spindeln med hjälp av en hylsnyckel.

7. Sätt borrstyrningen i spindeln. Dra åt borrstyrningen med hjälp av en hylsnyckel.

8. Sätt borrskäret i borrstyrningen. Dra åt borrskäret med hjälp av en hylsnyckel.

9. Placera styrbussningen över borrstyrningen. Dra åt den med skruvar med en insexnyckel.

   Se till att fjäderbrickorna sitter rätt.

10. Montera djupringen på spindeln och flytta den i läge. Dra åt djupringen med hjälp av två hylsnycklar.

11. Lossa borren och vänd på den. Fäst borren i skruvstädet.

12. Ta bort kappmuttern från den koncentriska hylsan med en haknyckel. Placera den koncentriska hylsan över styrbussningen. Dra åt den koncentriska hylsan mot styrbussningen med en insexnyckel.

13. Sätt dornen över borrskäret. Dra åt den koncentriska hylsan med en hylsa.

14. Placera hylsan över dornen. Om hylsan sitter rätt, kommer flänsarna på hylsan att passa in i dornens räfflor och förhindra den från att vrida sig.

    Montera kappmuttern på den koncentriska hylsan. Dra åt med en kapnyckel.