# Velocidad

Un engranaje dividido se puede fijar en dos posiciones diferentes con respecto al alojamiento del motor del taladro. Girando el engranaje dividido 180 grados puede cambiar la velocidad, como se muestra en la siguiente figura. Para obtener más información, consulte el apartado "Cambio de velocidad".

Las marcas del alojamiento del engranaje dividido indican los ratios. Las marcas, en el alojamiento del engranaje dividido más cercano al alojamiento del motor del taladro, indican el ratio actual. Vea la ilustración a continuación.

La combinación de alojamiento del motor, engranajes divididos y cabezal determina la velocidad del eje del taladro. Seleccione entre las combinaciones disponibles de alojamientos de motor, engranajes divididos y cabezales que encontrará en la siguiente tabla para obtener las rpm deseadas.

| Alojamiento del motor | Engranaje con divisor | Cabezal
--- | --- | --- | ---
RPM | N.º de pedido | N.º de pedido | N.º de pedido
220 | 4141 0888 91 | 4141 0432 94 | 4141 0432 94
350 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 96 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93