# Delme işleminden önce

UYARI

Ezilme Tehlikesi

İndeksleyici uygun şekilde kilitlenmiyorsa aleti kullanmayın! Kilitlenmemiş bir alet tüm aletin dönmesine neden olabilir ve ciddi maddi hasara ve bedensel yaralanmaya yol açabilir.

- Kilit piminin, yüzeyden 0,3 mm'den daha küçük bir tolerans seviyesi ile somun yüzeyine hizalandığından emin olun.

Matkabı çalıştırmadan önce aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Hava hortumu matkaba bağlanmalıdır

- Ön kısım fikstürde kilitlenmelidir

Acil durdurma düğmesini aşağıdaki şekilde test edin:

1. Başlat düğmesine basın.

2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

3. Hava hortumunu ayırın.

4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

5. Hava hortumunu yeniden takın.

Delme işleminden önce aşağıdakileri gerçekleştirin:

1. Aleti mastarda kilitleyin.

2. Dizinleyiciyi serbest bırakmak ve aletin pozisyonunu ayarlamak için düğmeye (A veya B) basın.

3. Yerine kilitlemek için düğmeyi serbest bırakın.

4. Dizinleyicideki kilitleme piminin, somun yüzeyiyle aynı hizada olduğundan emin olun.

5. Aletin yerine kilitlendiğini onaylamak için, aleti sağdan sola sallayın.